**Ботинки «Мастер» утепленные с металлическим подноском**

Материал: кожа 1,8-2,2 мм;

Подошва: литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, износоустойчивая, полиуретан (ПУ), КЩС, МБС;

Глухой клапан;

Амортизатор в пяточной части;

Утеплитель: искусственный мех;

Металлический подносок 200 Дж.