**Ботинки «Комфорт» утепленные**

Материал: кожа 1,8-2,2 мм;

Подошва: литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, износоустойчивая, двухслойный полиуретан (ПУ/ПУ), КЩС, МБС;

Глухой клапан;

Амортизатор в пяточной части;

Утеплитель: искусственный мех.