**Сапоги «Мастер»**

Материал: кожа 1,8-2,2 мм, регулируемое голенище из искусственной кожи;

Подошва: литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, износоустойчивая, полиуретан (ПУ), КЩС, МБС;

Высота сапога 30 см;

Амортизатор в пяточной части;

Широкая колодка, подкладка из гигроскопического материала;