**Каска защитная**

Материал:ударопрочный и высококачественный пластик  
 Храповый механизм регулировки размера  
Устойчивость к высоким температурам и сохранение всех свойств в любых климатических поясах при температуре от  -30°С до +50°С  
Защита от поражения электрическим током  
Вентиляция подкасочного пространства  
Шеститочечный амортизатор оголовья