**Тапочки (чувяки) кожаные на подошве из пористой резины**

Верх-кожа КРС толщ.1,2-1,4;

Подкладка ХБ;

Втачная стелька из ткани;

Подошва и каблук из пластины ВШ;

Допельно-клеевой метод крепления (рантопрошивной).