**Фартук КЩС**

Прочный рабочий фартук.

Состав: прорезиненная х/б ткань, пл. 400-500 гр/м2

Особенности:

1. Защита от кислот (до 20%), щёлочи (до 20%).
2. Длина фартука - 110 см.;
3. Ширина фартука - 83 см.;