**Костюм сварщика брезентовый**

Прочный рабочий костюм.

Состав: брезент (51% лен, 49% хлопок); ОП 480 г/м2

Особенности:

1. Комплектация куртка и брюки.
2. Куртка супатной застежкой, на спинке - кокетка с вентиляционными отверстиями.
3. Брюки прямые.
4. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.