**Костюм сварщика спилковый**

Прочный рабочий костюм.

Состав: брезент (51% лен, 49% хлопок); ОП 480 г/м2, спилок

Особенности:

1. Комплектация: Куртка и брюки.  
   Полная защита от прожигания и высоких температур достигается за счет максимального количества защитных накладок.
2. Куртка с супатной застежкой,карманы в боковых швах. Спилковые накладки спереди и на рукавах
3. Брюки прямые со спилковыми огнестойкими накладками по всей передней поверхности.
4. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.