**Фильтр противогазовый к респиратору «Исток-400»**

Материал: ударопрочный пластик

Увеличенный заряд угля за счет выноса противоаэрозольного фильтра

А1Р1 — органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика), аэрозоль  
В1Р1 — неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода, аэрозоль