Страховочная привязь «СП-03»

Материал: полиамид, сталь, цинк

Температура использования: от -30°С до +50°С

Количество точек крепления: 3

Разрывная нагрузка : не менее 15 кН