**Краги**

Состав: кожевенный спилок, подкладка из хлопчатобумажной ткани и флиса

Прошиты двойным, усиленным  швом

Длина 350-360 мм.