**Печатки ХБ с ПВХ покрытием**

Состав: 100% хлопок, с герметичным ПВХ покрытием

Манжет: резинка

Облив: полный

Материал покрытия: маслобензостойкие (МБС) с полным ПВХ покрытием